#define blank_addr.xbm_width 3
#define blank_addr.xbm_height 20
#define blank_addr.xbm_x_hot 0
#define blank_addr.xbm_y_hot 0
static unsigned char blank_addr.xbm_bits[] = {
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
